РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ГАЏИН ХАН

Општинска управа

Комисија за ЈН

Евиденциони број 404-142/16-IV/02-1

Датум: 26.02.2016.године

**ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА**

У складу са Чл.63. став1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) мења се конкурсна документација за јавну набавку бр. 1.3.1 **„Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану-пут за Копривницу**“, у делу ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , на странама 51,52 и 53.

Измена дата у прилогу.

Комисија за јавну набавку

***ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)***

Предмер за радове на улици у насељу Село (пут за Копривницу) у Гаџином Хану

Опис позиције

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | **Припремни радови**  (А) | Јединица мере  (Б) | Количина  (В) | | Цена по јединици мере  (Г) | Цена за тражену количину  Д=(В\*Г) |
| 1. | Обележавање трасе на терену пре почетка извођења радова | km | 1,05 | |  |  |
| 2. | Сечење шибља и грана | m² | 200,oo | |  |  |
| 3. | Уређење улаза у куће и плацеве | прилаз | Око 30 | |  |  |
| **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**: | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| Редни број | **Земљани радови**  (А) | Јединица мере  (Б) | Количина  (В) | | Цена по јединици мере  (Г) | Цена за тражену количину  Д=(В\*Г) |
| 1. | Риперовање постојеће коловозне конструкције | m² | 3.007,87 | |  |  |
| 2. | Ископ земље 3 и 4 категорије у широком откопу са машинским утоваром и превозом у депонију до 3 km | m³ | 200,oo | |  |  |
| **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Редни број | **Коловозна конструкција**  (А) | Јединица мере  (Б) | Количина  (В) | | Цена по јединици мере  (Г) | Цена за тражену количину  (Д) |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња шљунка за израду доњег носећег слоја | m³ | 400 | |  |  |
| 2. | Израда другог слоја доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата д=12cm у сабијеном стању, количине из исказа мера | m³ | 800 | |  |  |
| 3. | Израда горњег носећег слоја од БНХС16д=7cm, | m² | 4.428,70 | |  |  |
| 4. | Постављање бетонских каналета 40/12cm на слоју бетона МБ20 дебљине 12 cm | m¹ | 267,oo | |  |  |
| 5. | Израда банкина од невезаног материјала, количине из исказа мера | m³ | 209,56 | |  |  |
| **Укупно коловозна констукција:** | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Редни број | **Израда цевастих пропуста и зидова од бетона**  (А) | Јединица мере  (Б) | Количина  (В) | | Цена по јединици мере  (Г) | Цена за тражену количину  Д=(В\*Г) |
| 1. | Ископ земље 3 и 4. категорије | m³ | 31,50 | |  |  |
| 2. | Бетонирање улазних и измалазних глава пропуста и зидова бетоном МБ25 | m³ | 24,68 | |  |  |
| 3. | Бетонирање подлоге од бетона М20 за постављање цеви | m³ | 1,13 | |  |  |
| 4. | Набавка и постављање готових армирано-бетонских цеви Ø600 са заливањем спојница цементним малтером, цеви поставити на бетонској подлози д=15cm и слоју шљунка д=15cm | m¹ | 6,50 | |  |  |
| 5. | Калдрмисање улазних и излазних површина пропуста у цементном малтеру д=20cm, на слоју песка | m² | 1,70 | |  |  |
| 6. | Израда шљунчаног клина | m³ | 10,13 | |  |  |
| 7. | Чишћење и поправка постојећих цевастих пропуста | kom | 2,00 | |  |  |
| **УКУПНО ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ**: | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Редни број | **Прилазни путеви**  (А) | Јединица мере  (Б) | Количина  (В) | | Цена по јединици мере  (Г) | Цена за тражену количину  (Д) |
| 1. | Израда прилазних путева у свему према детаљу л=300m, ширине 6=3m, са подлогом од дробљеног каменог агрегата д=12 cm | m¹ | 300 | |  |  |
| **УКУПНО ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ**: | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  | |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  | |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  | |
| 4. | ИЗРАДА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА И ЗИДОВА ОД БЕТОНА |  | |
| 5. | ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ |  | |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | |  | |
| ПДВ | |  | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** | |  | |