РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ГАЏИН ХАН

Комисија за ЈН 1.1.4

Ев.бр.404-414/15-IV-4

Датум: 20.07.2015

**У складу са Чл. 63.став3. ЗЈН Комисија за јавну набавку противградних ракета сачињава Одговор на питање потенцијалног понуђача**

Поштовани,

Поводом Вашег питања: „Да ли се у поступку ЈН бр.404-414/15-I, набавка противградних ракета могу понуди ракете по начину лансирања са динамичким ударом, које су у 2014години биле предмет набавке противградних ракета Општине Гаџин Хан.“

Одговор:

Поштовани можете дати понуде у складу са измењеном конкурсном документацијом у којој је конкретизован предмет набавке, за партију бр.1 за коју се траже ракете са динамичким ударом.

Ово је преглед противградних станица са стањем лансера одакле се види зашто се набављају ракете са траженим карактеристикама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број  ПГС | Назив ПГС | ЛАНСЕРИ | | | Надморска висина |
| УУЛ-3 | ИКЛ | КРЛ94 |
| 271 | Гркиња | 1 |  |  | 343 |
| 272 | Горњи Барбеш |  |  | 1 | 251 |
| 273 | Копривница |  |  | 1 | 482 |
| 274 | Дуга Пољана | 1 |  |  | 498 |
| 275 | Сопотница |  | 1 |  | 502 |
| 277 | Велики Крчимир | 1 |  |  | 519 |
| УКУПНО | 6 | 3 | 1 | 2 |  |

измењена је конкурсна документација за ЈН 1.1.4, ев. бр. бр.404-414/15-I у делу који се односи на предмет набавке, те је предметна набавка обликована у три различите партије и то:

Партија бр.1**.Ракете домета 7.300 до 7.900м,**

по начину лансирања са динамичким ударом, са линијским начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900м испаљене са надморске висине 0м под евалационим углом од 85° које се користе на надморским висинама лансирних места испод 500м, које носе минимум 400 грама реагенса на бази сребро-јодида (Агј) активности по граму пиротехничке смеше минимум 10¹² честица ( комада 12)

Партија бр.2 **Ракете домета 7.300 до 7.900м**,

по начину лансирања без динамичког удара, са линијским начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900м испаљене са надморске висине 0м под евалационим углом од 85° које се користе на надморским висинама лансирних места испод 500м, које носе минимум 400 грама реагенса на бази сребро-јодида (Агј) активности по граму пиротехничке смеше минимум 10¹² честица ( комада 12)

Партија бр.3. **Ракете домета од 5.700 до 6.100метара,**

по начину лансирања без динамичког удара, са линијским или касетним начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 5.700 до 6.100метара испаљене са надморске висине 0метара под евалационим углом од 85 ° које се користе на свим надморским висинама лансирних места, које носе од 400 грама 480 грама реагенса на бази сребро-јодина (Агј) активности по граму пиротехничке смеше минимум 10¹² честица. (4 комада)

Комисија за јавну набавку