## Република Србија

Општина Гаџин Хан

 Комисија за јавну набавку 1.2.2

Број:404-143/15-IV

Одговори на питања потенцијалних понуђача

-Ко сноси трошкове такси код Републичког геодетског завода за преузимање података и спровођење промене у катастру?

**Одговор:** Трошкове такси сноси пружалац услуге

-У општим подацима о јавној набавци ставили сте израда пројекта препарцелације и парцелације по m² док сте у спецификацији услуга ставли цена без ПДВ-а од 1-3 парцеле и 3 и више? Тешко је бити реалан у цени уколико се не зна оквирна површина захваћеног дела, за који се израђује пројекат препарцелације, јер није исто ако је захваћено подручје 300м² и 3000м²

**Одговор:** Због недовољне јасноће у одрђивању техничких спецификација за пројекта парцелације и препарцелације исти је избрисан из ове партије и биће накнадно спроведен

-Као обавезан услов за учешће у поступку, ставили сте између осталог да понуђач мора имати важеће лиценце за обављање следећих врста радова:

2)Извођење геодетских радова у поступку обележавања катастра непокретности и одржавања катастра водова

3)израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат

С обзиром да је саставни део пројекта препарцелације пројекат геодетског обележавања, потребно је да поред наведених врста радова, геодетска организациај буде овлашћена и за израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

**Одоговор:** Обзиром да је пројекат парцелације и препарцелације избрисан из ове партије, нема даљих потреба за лиценцом бр.5. Израда пројкета геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

1. Молимо Вас да појасните Спецификацију услуга у следећем:

- Плато испред опстине, редни бр. 3 (снимање темеља) - који су темељи у питању и која је површина?

Одоговор: Ради се о обележавању темеља за партерско уређење површина до 200m²

- Плато испред опстине, редни бр. 4 (обележавање) - Шта је конкретно предмет обележавања и која површина, односно дужина?

**Одговор**: Предмет обележавања је будући пројекат партерског уређења платоа

- Плато испред општине, редни бр. 5 (геодетски радови за употребну дозволу) - молимо Вас прецизирајте шта подразумевају ови геодетски радови.

Одговор: Овде се подразумевају геодетски радови по Закону о планирању и изградњи Чл.158. и Чл.41. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре

- Плато испред општине, редни бр. 6 (водови, уцртавање и проводјење у катастру) - колика је дужина водова који се снимају и ко сноси трошкове уцртавања, односно провођења промена у катастру?

**Одговор**: Дужина водова је преко 300m¹, а трошкове сноси пружалац услуге .

 Подсећамо вас да је по члану 4. Правилника о висини таксе за прузање услуга РГЗ-а, обвезник таксе за услуге које пруза РГЗ (по захтеву или службеној дужности) је подносилац захтева, односно лице у чију се корист проводи промена.

- Секундарна канализациона мрежа у дужини од 10км, редни бр. 1 (катастарско - топографски план) - молимо Вас појасните јединицу мере на основу које се даје цена.

Oдговор: Потребно је да дате цену за 10km

- Секундарна канализациона мрежа у дужини од 10км, редни бр. 2 (овера код СКН) - с обзиром да оверу катастарско - топографског плана за локације површине до 5ха врши СКН Гадзин Хан, молимо Вас да нам појасните за које се конкретно површине раде катастарско - топографски планови. Уколико би се узела у обзир ширина појаса снимања 10м лево и десно од осовине укупна површина за снимање би износила приближно 20ха.

Oдговор: Узима се у обзир ширина 10m од осовине

- Водовод Мали Вртоп 2км, редни бр. 1 (катастарско - топографски план) - молимо Вас појасните јединицу мере на основу које се даје цена као и ширину појаса коју је потребно снимити.

Одговор: Потребно је дати цену за 2km¹ и ширину појаса 10m од осовине

- Израда пројекта парцелације и препарцелације: по цлану 65. Закона о планирању и изградњи саставни део пројекта парцелације и препарцелације је и пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке. По члану 17. Закона о дрзавном премеру и катастру, за израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом првог реда.
Из наведеног произилази следеци закљуцак: за реализацију услуга које су предмет јавне набавке, геодетска организација мора имати два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом првог реда и мора имати запосленог одговорног урбанисту на нацин прописан цлановима 197. - 202. Закона о раду.

Одоговор: Пројекат парцелације и препарцелације је искључен из ове набавке.

 Комисија за јавну набавку 1.2.2